|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  | **Найменування виробу** Стінка модульна для предметних кабінетів (13 елементів)**Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для зберігання навчального обладнання, матеріалів, документації та особистих речей у закладах загальної середньої освіти. Стінка повинна забезпечувати відкритий і закритий доступ, тематичне зонування та естетичну організацію предметного середовища.**Конструкція** Стінка повинна складатися з тринадцяти функціональних елементів. Кожен елемент повинен бути придатним для окремого використання або замовлення. Конструкція повинна передбачати адаптацію до простору кабінету та змінне компонування.**Габаритні розміри виробу** Загальні габаритні розміри повинні бути не більше 8784×405×2115 мм **Складові елементи стінки повинні включати:** Тумба напівзакрита з одними дверцятами (права або ліва) — 702×405×1105 мм Пенал з полицями і лотками — 360×405×2115 мм Шафа відкрита з полицями і лотками — 702×405×2115 мм Шафа відкрита — 702×405×2115 мм Шафа напівзакрита з лотками — 702×405×2115 мм Шафа закрита з лотками — 702×405×2115 мм Шафа закрита з чотирма дверцятами — 702×405×2115 мм Шафа п’ятидверна комбінована — 702×405×2115 мм Шафа чотиридверна зі скляними дверцятами та полицями — 702×405×2115 мм Шафа напівзакрита з двома дверцятами — 702×405×2115 мм Шафа відкрита з полицями — 702×405×2115 мм Шафа напівзакрита з чотирма дверцятами — 702×405×2115 мм Тумба закрита з двома дверцятами — 702×405×1105 мм**Матеріали** Корпус, полиці, шухляди та дверцята повинні бути виготовлені з ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задні стінки повинні бути виготовлені з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Пластикові лотки повинні бути сірого кольору, з кріпленням на направляючі. Комплектація повинна дозволяти використання лотків двох різних типів**Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (сірий пластик), мініфіксами, єврогвинтами, направляючими кульковими повного висування, металевими меблевими опорами з регулюванням висоти (від 0 до 30 мм)**Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: бук артізан перламутровий бук дуб молочний сірий**Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |

  . |