|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 |  | **Найменування виробу** Стінка модульна для предметних кабінетів (13 елементів)  **Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для зберігання навчального обладнання, матеріалів, документації та особистих речей у закладах загальної середньої освіти. Стінка повинна забезпечувати відкритий і закритий доступ, тематичне зонування та естетичну організацію предметного середовища.  **Конструкція** Стінка повинна складатися з тринадцяти функціональних елементів. Кожен елемент повинен бути придатним для окремого використання або замовлення. Конструкція повинна передбачати адаптацію до простору кабінету та змінне компонування.  **Габаритні розміри виробу** Загальні габаритні розміри повинні бути не більше 8784×405×2115 мм  **Складові елементи стінки повинні включати:**  Тумба напівзакрита з одними дверцятами (права або ліва) — 702×405×1105 мм  Пенал з полицями і лотками — 360×405×2115 мм  Шафа відкрита з полицями і лотками — 702×405×2115 мм  Шафа відкрита — 702×405×2115 мм  Шафа напівзакрита з лотками — 702×405×2115 мм  Шафа закрита з лотками — 702×405×2115 мм  Шафа закрита з чотирма дверцятами — 702×405×2115 мм  Шафа п’ятидверна комбінована — 702×405×2115 мм  Шафа чотиридверна зі скляними дверцятами та полицями — 702×405×2115 мм  Шафа напівзакрита з двома дверцятами — 702×405×2115 мм  Шафа відкрита з полицями — 702×405×2115 мм  Шафа напівзакрита з чотирма дверцятами — 702×405×2115 мм  Тумба закрита з двома дверцятами — 702×405×1105 мм  **Матеріали** Корпус, полиці, шухляди та дверцята повинні бути виготовлені з ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задні стінки повинні бути виготовлені з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Пластикові лотки повинні бути сірого кольору, з кріпленням на направляючі. Комплектація повинна дозволяти використання лотків двох різних типів  **Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (сірий пластик), мініфіксами, єврогвинтами, направляючими кульковими повного висування, металевими меблевими опорами з регулюванням висоти (від 0 до 30 мм)  **Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: бук артізан перламутровий бук дуб молочний сірий  **Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |     . |