|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 | **Тумба лабораторна з мийкою та краном для кабінету хімії** | **Найменування:** Тумба лабораторна з мийкою для демонстраційного стола у кабінеті хімії.  **Габаритні розміри** Виріб повинен мати габаритні розміри 1200 × 650 × 860 мм. Маса тумби повинна становити не більше 89 кг (±5%).  **Конструктивні особливості** В основі конструкції повинен бути демонстраційний блок у вигляді тумби, виготовленої з ламінованої деревинно-стружкової плити. Усі торцеві частини елементів тумби повинні бути облицьовані ПВХ-кромкою товщиною 1 мм з надійною фіксацією без відшарування. Конструкція повинна включати три відділення: — одне закрите з вмонтованою полицею — одне відкрите з полицею, що регулюється по висоті, з можливістю доукомплектування трьома пластиковими лотками, які розміщуються на пластикових направляючих — третє відділення (варіативне), що залежить від конфігурації демонстраційного стола  У верхній площині повинна бути передбачена установка мийки з отвором під монтаж змішувача та можливістю підключення до системи водопостачання.  **Матеріали**   * Корпус: ЛДСП * Торці: кромка ПВХ товщиною 1 мм * Направляючі: пластик * Лотки: ударостійкий пластик * Мийка та змішувач: за технічною специфікацією   **Палітра кольорів**   * ДСП: бук, дуб молочний, сірий   **Вимоги до якості** Усі елементи конструкції повинні мати точну геометрію, бути чисто обробленими і не мати механічних пошкоджень. Кромка має бути рівно та безперервно нанесена по всьому периметру деталей. Мийка повинна бути змонтована герметично, з використанням водостійких ущільнень. Полиці повинні витримувати статичне навантаження, а направляючі — забезпечувати плавний хід лотків. Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам, вимогам технічного регламенту безпечності дитячих меблів та санітарно-гігієнічним нормам. **Замовник вимагає** надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності на тумбу. |     . |