|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 | **Пенал з полицями і лотками**  Z:\Foto разное\Шафи\7702_bap_2.jpg | **Найменування:** Пенал з полицями та пластиковими лотками для навчальних приміщень  **Габаритні розміри** Виріб повинен мати габаритні розміри 360 × 405 × 2115 мм.  **Конструктивні особливості** Пенал повинен мати три полиці з можливістю регулювання окремих по висоті. Виріб повинен комплектуватись 10 пластиковими висувними лотками сірого кольору. Конфігурація може включати лотки двох різних типорозмірів відповідно до замовлення. Корпус виробу повинен бути виготовлений з ламінованої деревинно-стружкової плити товщиною 18 мм. Усі крайки корпусу повинні бути оклеєні стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка повинна бути виготовлена з односторонньо ламінованої ХДФ білого кольору, товщиною 2,5 мм. Пенал повинен встановлюватися на металеві опори, що регулюються по висоті в межах 0–30 мм і дозволяють рівне встановлення виробу на нерівній підлозі.  **Матеріали**   * Корпус: ЛДСП 18 мм * Задня стінка: ХДФ 2,5 мм * Крайки: ПВХ 0,5 мм * Лотки: пластик, сірого кольору * Опори: металеві, регульовані   **Палітра кольорів** ДСП-покриття повинно бути доступне в таких кольорах: бук артізан перламутровий  **Вимоги до якості** Виріб повинен бути стійким, з рівномірно нанесеними крайками без відшарувань, тріщин та здуттів. Поверхні повинні бути гладкими, без пошкоджень або дефектів. Направляючі повинні забезпечувати плавний рух і фіксацію лотків. Регулювання опор має бути надійним і точним.  Виріб повинен відповідати чинному технічному регламенту безпечності дитячих меблів, державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |     . |