|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 |  | **Найменування виробу:** Стінка дитяча модульна «Будиночок»  **Функціональне призначення:** Стінка повинна бути призначена для організації ігрового та навчального простору, а також зонування та зберігання в закладах дошкільної та початкової освіти. Виріб повинен забезпечувати комфортне, безпечне і функціональне середовище, адаптоване до вікових особливостей дітей.  **Конструкція:** Стінка повинна складатися з восьми модульних елементів: однієї центральної шафи «Будиночок» та семи трисекційних шаф. Кожен елемент конструкції повинен бути доступним для використання окремо та в довільному компонуванні. Конструкція повинна передбачати змінне компонування залежно від простору приміщення.  Загальні габаритні розміри конструкції повинні бути не більше 4720×380×2275 мм  Шафа «Будиночок» повинна мати розміри не більше 1500×380×2275 мм  Трисекційна шафа повинна мати розміри не більше 460×380×1400 мм  Стінка повинна встановлюватися на опорах висотою не більше 50 мм з функцією регулювання  **Матеріали:**  Корпус, полиці та фасади повинні бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм  Торці виробу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм по всьому периметру  Задня стінка кожного елемента повинна бути виготовлена з ХДФ білої односторонньої товщиною 2,5 мм  Опори повинні бути металевими або пластиковими, оснащені механізмом регулювання висоти  **Технічні характеристики:**  Виріб повинен мати довжину не більше 4720 мм  Висота конструкції повинна бути не більше 2275 мм  Глибина всіх елементів повинна бути не більше 380 мм  Шафа «Будиночок» повинна бути розміром не більше 1500×380×2275 мм  Трисекційні шафи повинні бути розміром не більше 460×380×1400 мм  Кількість окремих модулів — 8 (1 «Будиночок» + 7 трисекційних)  Ніжки повинні бути висотою не більше 50 мм із можливістю регулювання  Конструкція повинна бути змінною за компонуванням  Кожен модуль повинен бути доступний до придбання окремо  **Колірне виконання:** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: — бук артізан перламутровий — апельсин — лайм  **Вимоги до якості та безпеки:** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності. |     . |