|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  | **Найменування виробу:** Стінка дитяча модульна «Будиночок»**Функціональне призначення:** Стінка повинна бути призначена для організації ігрового та навчального простору, а також зонування та зберігання в закладах дошкільної та початкової освіти. Виріб повинен забезпечувати комфортне, безпечне і функціональне середовище, адаптоване до вікових особливостей дітей.**Конструкція:** Стінка повинна складатися з восьми модульних елементів: однієї центральної шафи «Будиночок» та семи трисекційних шаф. Кожен елемент конструкції повинен бути доступним для використання окремо та в довільному компонуванні. Конструкція повинна передбачати змінне компонування залежно від простору приміщення.Загальні габаритні розміри конструкції повинні бути не більше 4720×380×2275 ммШафа «Будиночок» повинна мати розміри не більше 1500×380×2275 ммТрисекційна шафа повинна мати розміри не більше 460×380×1400 ммСтінка повинна встановлюватися на опорах висотою не більше 50 мм з функцією регулювання**Матеріали:**Корпус, полиці та фасади повинні бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 ммТорці виробу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм по всьому периметруЗадня стінка кожного елемента повинна бути виготовлена з ХДФ білої односторонньої товщиною 2,5 ммОпори повинні бути металевими або пластиковими, оснащені механізмом регулювання висоти**Технічні характеристики:**Виріб повинен мати довжину не більше 4720 ммВисота конструкції повинна бути не більше 2275 ммГлибина всіх елементів повинна бути не більше 380 ммШафа «Будиночок» повинна бути розміром не більше 1500×380×2275 ммТрисекційні шафи повинні бути розміром не більше 460×380×1400 ммКількість окремих модулів — 8 (1 «Будиночок» + 7 трисекційних)Ніжки повинні бути висотою не більше 50 мм із можливістю регулюванняКонструкція повинна бути змінною за компонуваннямКожен модуль повинен бути доступний до придбання окремо**Колірне виконання:** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: — бук артізан перламутровий — апельсин — лайм**Вимоги до якості та безпеки:** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності. |

  . |