|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 |  | **Стінка для предметних кабінетів (13 елементів)**  **Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для організації навчального простору, зберігання дидактичних матеріалів, документації та інструментарію в кабінетах закладів загальної середньої освіти. Стінка повинна забезпечувати тематичне зонування, упорядкування і візуальну ідентифікацію предметного кабінету.  **Конструкція** Стінка повинна складатися з тринадцяти окремих елементів, які можуть компонуватись у довільній послідовності відповідно до площі і конфігурації приміщення. Кожен елемент повинен бути доступним для індивідуального придбання. Конструкція повинна бути встановлена на регульованих меблевих опорах. Пластикові лотки повинні кріпитися до корпусу елементів за допомогою направляючих. Комплектація повинна передбачати варіативність — можливість встановлення лотків двох різних типів.  **Загальні габаритні розміри виробу** повинні бути не більше 8784×405×2115 мм Висота меблевих опор повинна бути регульованою в межах 0–30 мм  **Матеріали** Корпус, полиці, шухляди та фасади повинні бути виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм Фасади повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка кожного елемента повинна бути виготовлена з ХДФ білої односторонньої товщиною 2,5 мм Пластикові лотки повинні мати фіксацію направляючими Дверцята окремих елементів повинні бути оздоблені тематичним малюнком, нанесеним УФ-друком із застосуванням чорнил, що твердіють під дією ультрафіолету. Зображення повинно бути покрите лаком для стійкості до стирання та вологого прибирання  **Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками сірого кольору (пластик), мініфіксами, єврогвинтами, кульковими направляючими повного висуву. Опори повинні бути металевими, регульованими по висоті в межах 0–30 мм  **Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: — бук артізан перламутровий — бук — дуб молочний — сірий  **Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |     . |