|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  | **Тумба напівзакрита з одними дверцятами з фотодруком (права/ліва)****Найменування виробу** Тумба напівзакрита з одними дверцятами з фотодруком (права/ліва) для навчальних закладів**Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для організації відкритого та прихованого зберігання навчального приладдя, дидактичних матеріалів або особистих речей учнів і викладачів у кабінетах фізики, хімії, ресурсних кімнатах або адміністративних приміщеннях. Конструкція повинна поєднувати естетику з функціональністю, сприяти впорядкуванню простору та систематизації вмісту.**Конструкція** Тумба повинна мати корпус з трьома відкритими полицями та трьома закритими полицями, розміщеними за одними дверцятами. В окремих секціях повинно бути передбачене регулювання полиць по висоті. Дверцята повинні бути оздоблені тематичним малюнком, нанесеним за технологією ультрафіолетового друку із застосуванням спеціальних чорнил, що твердіють під дією УФ-випромінювання. Малюнок повинен бути покритий лаком для забезпечення стійкості до стирання, механічних пошкоджень і вологого прибирання. У нижній частині виробу повинні бути встановлені металеві опори з можливістю регулювання висоти.**Габаритні розміри** Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×1105 мм Кількість відкритих полиць повинна бути — 3 Кількість закритих полиць повинна бути — 3 Кількість фасадних дверцят повинна бути — 1 (варіант: права/ліва) Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах до 30 мм**Матеріали** Корпус і фасад повинні бути виготовлені із ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Фасадні поверхні повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Фасадна площина повинна бути декорована фотодруком, нанесеним за технологією УФ-друку з наступним захисним лакуванням**Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (сірий пластик), мініфіксами, єврогвинтами, монтажною фурнітурою для полиць і металевими опорами з регулюванням по висоті**Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасад — сірий**Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |

  . |