|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 |  | **Шафа корпусна закритого типу з чотирма дверцятами з фотодруком**  **Найменування виробу** Шафа корпусна закритого типу з чотирма дверцятами з фотодруком  **Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для зберігання навчальних матеріалів, дидактичних комплектів, обладнання та документації. Шафа повинна забезпечувати організоване, приховане зберігання вмісту, сприяти впорядкованості освітнього середовища та запобігати візуальному перевантаженню класного простору.  **Конструкція** Шафа повинна мати вертикальний корпус із чотирма фасадними дверцятами, що повністю закривають внутрішній об’єм виробу. Усередині корпусу повинно бути шість полиць, частина яких повинна бути з можливістю регулювання висоти. На дверцята повинен бути нанесений тематичний малюнок, виконаний методом ультрафіолетового друку із застосуванням чорнил, що твердіють під дією спеціального випромінювання. Поверхня зображення повинна бути покрита захисним лаком для забезпечення стійкості до стирання, механічних пошкоджень і вологого прибирання. Виріб у нижній частині повинен бути оснащений металевими регульованими опорами.  **Габаритні розміри** Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×2115 мм Кількість полиць повинна бути — 6 Кількість дверцят — 4 Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах до 30 мм  **Матеріали** Корпус повинен бути виготовлений із ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Фасадні дверцята повинні мати фотодрук, нанесений за технологією УФ-друку, із наступним покриттям захисним лаком  **Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (сірий пластик), мініфіксами, єврогвинтами, фурнітурою для фіксації полиць та металевими опорами з можливістю регулювання по висоті  **Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасад — сірий  **Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |     . |