|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  | **Шафа комбінована корпусна з п’ятьма дверцятами з фотодруком, відкритими полицями, шухлядами****Найменування виробу** Шафа комбінована корпусна з п’ятьма дверцятами з фотодруком, відкритими полицями, шухлядами**Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для багаторівневого зберігання навчальних матеріалів, приладдя та особистих речей учнів або педагогічного персоналу. Шафа повинна поєднувати відкриті полиці для постійного доступу, закриті секції для організованого зберігання і висувні шухляди для дрібного приладдя. Конструкція повинна відповідати вимогам навчальних кабінетів, зокрема фізики та хімії, виконуючи функціональну та естетичну роль.**Конструкція** Шафа повинна містити корпус із п’ятьма фасадними дверцятами, трьома відкритими полицями та двома шухлядами, що висуваються на телескопічних направляючих повного висування. Внутрішній об’єм виробу повинен передбачати регулювання окремих полиць по висоті. Фасадні дверцята повинні мати тематичне зображення, нанесене методом УФ-друку з наступним лакуванням для захисту від механічних пошкоджень, стирання та вологи. Виріб повинен встановлюватися на металевих опорах з регулюванням по висоті.**Габаритні розміри** Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×2115 мм Кількість закритих полиць повинна бути — 5 Кількість відкритих полиць повинна бути — 3 Кількість висувних шухляд повинна бути — 2 Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах 0–30 мм**Матеріали** Корпус виробу повинен бути виготовлений із ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка виробу повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Дверцята повинні бути оздоблені тематичним малюнком, нанесеним за технологією ультрафіолетового друку та покритим лаком для додаткового захисту**Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (пластик, сірого кольору), мініфіксами, єврогвинтами, телескопічними направляючими повного висування, фурнітурою для монтажу та регульованими металевими опорами**Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасад — сірий**Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |

  . |