|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  | **Шафа корпусна комбінована (відкрито-закрита) з двома дверцятами з фотодруком****Найменування виробу** Шафа корпусна комбінована (відкрито-закрита) з двома дверцятами з фотодруком**Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для комбінованого зберігання навчальних матеріалів, канцелярських виробів, наочних засобів та особистих речей учнів або педагогічного складу. Конструкція повинна забезпечувати швидкий доступ до необхідного вмісту у відкритій частині та організоване приховане зберігання у закритій секції, підтримуючи порядок і естетику освітнього простору.**Конструкція** Шафа повинна мати вертикальний корпус із шістьма полицями, з яких три повинні бути відкритими і три — закритими. Закрита частина повинна бути оснащена двома фасадними дверцятами, на які повинен наноситись тематичний малюнок за допомогою чорнил, що твердіють під дією ультрафіолетового випромінювання. Поверхня зображення повинна бути покрита лаком для стійкості до стирання, механічних пошкоджень і вологого прибирання. В окремих секціях повинно бути передбачене регулювання полиць по висоті. Виріб повинен мати задню стінку з ХДФ білого кольору та опори з функцією регулювання висоти.**Габаритні розміри** Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×2115 мм Кількість полиць повинна бути — 6 Кількість дверцят — 2 Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах до 30 мм**Матеріали** Корпус повинен бути виготовлений із ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Дверцята повинні мати фотодрук, нанесений за технологією УФ-друку, із покриттям лаком**Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками сірого кольору (пластиковими), мініфіксами, єврогвинтами, монтажними елементами для полиць, а також металевими опорами з регулюванням по висоті**Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасад — сірий**Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |

  . |