|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  | **Тумба корпусна закритого типу з двома дверцятами з фотодруком для кабінетів фізики та хімії****Найменування виробу** Тумба корпусна закритого типу з двома дверцятами з фотодруком**Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для зберігання дидактичних матеріалів, методичних засобів, особистих речей учнів або педагогів. Тумба повинна забезпечувати компактне організоване зберігання, візуальну охайність простору та безпечність вмісту. Конструкція повинна відповідати потребам предметного кабінету та гармонійно поєднуватись з іншими елементами навчального інтер’єру.**Конструкція** Тумба повинна мати закритий корпус із двома фасадними дверцятами. Внутрішній об’єм повинен включати три полиці, одна з яких повинна бути з можливістю регулювання висоти. Виріб повинен мати задню стінку з ХДФ. У нижній частині тумби повинні бути встановлені регульовані металеві опори. На дверцята повинен наноситись тематичний малюнок, стійкий до стирання та вологого прибирання.**Габаритні розміри** Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×1105 мм Кількість внутрішніх полиць повинна бути — 3 Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах 0–30 мм**Матеріали** Корпус повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 18 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Інші частини корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Задня стінка повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм На фасадні дверцята повинен бути нанесений малюнок з використанням чорнил, що твердіють під дією ультрафіолетового випромінювання. Малюнок повинен бути покритий лаком для забезпечення стійкості до механічних пошкоджень і вологої очистки **Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений: — ручками меблевими пластиковими сірого кольору — металевими регульованими опорами — мініфіксами, єврогвинтами — направляючими для фіксації полиць або інших знімних елементів**Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасад — сірий**Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |

  . |