|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  | **Шафа корпусна напівзакритого типу з фотодруком та висувними лотками****Найменування виробу** Шафа корпусна напівзакритого типу з фотодруком та висувними лотками**Функціональне призначення** Виріб повинен бути призначений для зберігання навчального приладдя, дидактичних матеріалів, документації або особистих речей у навчальних кабінетах, ресурсних кімнатах і адміністративних приміщеннях. Шафа повинна поєднувати відкриті та закриті зони зберігання, забезпечуючи швидкий доступ до вмісту та візуальну охайність простору. Конструкція повинна бути доповнена висувними лотками для упорядкування дрібних предметів.**Конструкція** Шафа повинна мати вертикальний корпус, оснащений чотирма полицями, дві з яких повинні бути розміщені у закритій секції з фасадними дверцятами. Внутрішні полиці повинні мати можливість регулювання по висоті. Виріб повинен бути укомплектований дванадцятьма пластиковими лотками сірого кольору, що повинні висуватися на напрямних. Фасадні дверцята повинні бути оздоблені тематичним малюнком, нанесеним методом ультрафіолетового друку із застосуванням чорнил, що твердіють під дією спеціального випромінювання. Зображення повинно бути покрите лаком для забезпечення стійкості до стирання, механічних пошкоджень і вологого прибирання. Виріб повинен встановлюватися на металевих опорах з можливістю регулювання висоти.**Габаритні розміри** Габаритні розміри виробу повинні бути не більше 702×405×2115 мм Кількість полиць повинна бути — 4 Кількість дверцят — 2 Кількість висувних пластикових лотків повинна бути — 12 Висота металевих опор повинна бути регульованою в межах 0–30 мм**Матеріали** Корпус повинен бути виготовлений із ламінованої деревинно-стружкової плити (ДСП) товщиною 18 мм Торці корпусу повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм Фасадні елементи повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм Задня стінка повинна бути виготовлена з ХДФ білого кольору, одностороннього ламінування, товщиною 2,5 мм Пластикові лотки повинні бути сірого кольору та встановлюватися на напрямних Фасадна площина повинна бути декорована фотодруком відповідно до стилю навчального інтер’єру**Фурнітура** Виріб повинен бути оснащений меблевими ручками (сірий пластик), мініфіксами, єврогвинтами, напрямними для лотків та регульованими металевими опорами**Колірне виконання** Палітра кольорів ДСП-покриття повинна бути доступна в таких варіантах: корпус — бук артізан перламутровий фасад — сірий**Вимоги до якості та безпеки** Виріб повинен відповідати чинним державним стандартам і санітарно-гігієнічним нормам Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифіката відповідності |

  . |