|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 | **Стіл трансформер (пісочниця) з підсвіткою** | **Найменування:** **Стіл трансформер (пісочниця) з підсвіткою**  Стіл трансформер (пісочниця) з підсвіткою Призначення: Виріб призначений для виконання дитячих сенсорних та творчих завдань, включаючи: – малювання піском на світловій поверхні (пісочна анімація) – кольоротерапію з використанням кольорового кварцового піску – ліплення з кінетичного піску  Характеристики:  Виріб повинен мати габаритні розміри: 690×450×500–680 мм  Корпус столу повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 16 мм  Торці всіх елементів корпусу повинні бути оклеєні крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 мм  Конструкція повинна комплектуватися знімною кришкою для трансформації в стандартний дитячий стіл  Ніжки виробу повинні бути виготовлені з круглих металевих труб діаметром 32 мм і 25 мм  Покриття на ніжки повинно наноситись методом напилення порошкових полімерних матеріалів  Світлова поверхня повинна бути виготовлена з міцного оргскла молочного кольору, встановленого в пази  Підсвітка повинна здійснюватись за допомогою світлодіодної стрічки з напругою 12В  Повинна бути можливість зміни кольору підсвітки за допомогою пульта  На торцях ніжок повинні бути встановлені пластикові наконечники для запобігання травмуванню дітей та пошкодженню підлоги  На бокову поверхню виробу повинен наноситись фотодрук  Фотодрук повинен здійснюватись з використанням УФ-чорнил, що затвердівають під дією спеціальних ультрафіолетових ламп  Поверхня фотодруку повинна бути покрита захисним лакомВимоги до якості: конструкція виробу повинна бути міцною, стійкою, без люфтів, перекосів або механічних дефектів. Стільниця повинна бути рівною, без відшарувань покриття та сколів. Металеві деталі не повинні мати пошкоджень, іржі чи нерівностей фарбування. Виріб повинен відповідати чинним санітарно-гігієнічним нормам та технічному регламенту безпечності дитячих меблів. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |     . |