|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 |  **Стіл трансформер (пісочниця) з підсвіткою** | **Найменування:** **Стіл трансформер (пісочниця) з підсвіткою**Стіл трансформер (пісочниця) з підсвіткою Призначення: Виріб призначений для виконання дитячих сенсорних та творчих завдань, включаючи: – малювання піском на світловій поверхні (пісочна анімація) – кольоротерапію з використанням кольорового кварцового піску – ліплення з кінетичного піскуХарактеристики:Виріб повинен мати габаритні розміри: 690×450×500–680 ммКорпус столу повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 16 ммТорці всіх елементів корпусу повинні бути оклеєні крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1,0 ммКонструкція повинна комплектуватися знімною кришкою для трансформації в стандартний дитячий стілНіжки виробу повинні бути виготовлені з круглих металевих труб діаметром 32 мм і 25 ммПокриття на ніжки повинно наноситись методом напилення порошкових полімерних матеріалівСвітлова поверхня повинна бути виготовлена з міцного оргскла молочного кольору, встановленого в пазиПідсвітка повинна здійснюватись за допомогою світлодіодної стрічки з напругою 12ВПовинна бути можливість зміни кольору підсвітки за допомогою пультаНа торцях ніжок повинні бути встановлені пластикові наконечники для запобігання травмуванню дітей та пошкодженню підлогиНа бокову поверхню виробу повинен наноситись фотодрукФотодрук повинен здійснюватись з використанням УФ-чорнил, що затвердівають під дією спеціальних ультрафіолетових лампПоверхня фотодруку повинна бути покрита захисним лакомВимоги до якості: конструкція виробу повинна бути міцною, стійкою, без люфтів, перекосів або механічних дефектів. Стільниця повинна бути рівною, без відшарувань покриття та сколів. Металеві деталі не повинні мати пошкоджень, іржі чи нерівностей фарбування. Виріб повинен відповідати чинним санітарно-гігієнічним нормам та технічному регламенту безпечності дитячих меблів. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |

  . |