|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| **1** |  **Стінка дитяча "Ляльковий театр"** | Стінка дитяча "Ляльковий театр"Призначення: Виріб призначений для організації ігрової та театралізованої діяльності в дошкільних і шкільних навчальних закладах.Характеристики:Виріб повинен мати габаритні розміри: 1360×460×1515 ммКорпус конструкції повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 16 мм.Видимі торці повинні бути оклеєні крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 ммНевидимі торці повинні бути оклеєні крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 ммКонструкція повинна бути обладнана круглим карнизом для шторокФасадна частина повинна містити фотодрук, нанесений на плиту ДСП.Фотодрук повинен здійснюватися з використанням спеціальних УФ-чорнил, що затвердівають під дією ультрафіолетових лампПоверхня зображення повинна бути покрита захисним лаком для підвищення стійкості до стирання та вологого прибиранняВиріб повинен комплектуватися фурнітурою: єврогвинти, хромована труба діаметром 25 мм.Палітра кольорів повинна бути доступна в таких варіантах:корпус: “дуб молочний”фасад: кремовий із фотодрукомВимоги до якості: Конструкція виробу повинна бути міцною, стійкою, без люфтів, перекосів або механічних дефектів. Стільниця повинна бути рівною, без відшарувань покриття та сколів. Металеві деталі не повинні мати пошкоджень, іржі чи нерівностей фарбування. Виріб повинен відповідати чинним санітарно-гігієнічним нормам та технічному регламенту безпечності дитячих меблів. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |

 **.** |