|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 | **Шафа напівзакрита з двома дверцятами**  Z:\Foto разное\Шафи\7710_bapsvsir_0.jpg | **Найменування:** Шафа корпусна напівзакрита з двома дверцятами для навчальних приміщень  **Габаритні розміри** Виріб повинен мати габаритні розміри 702 × 405 × 2115 мм.  **Конструктивні особливості** Шафа повинна мати три відкриті та три закриті полиці, з можливістю регулювання окремих по висоті. Закрита частина має бути оснащена двома дверцятами Корпус виробу повинен бути виготовлений із ламінованої деревинно-стружкової плити (ЛДСП) товщиною 18 мм. Фасади повинні бути оклеєні крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини — крайкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка повинна бути виконана з односторонньо ламінованої ХДФ білого кольору, товщиною 2,5 мм. Шафа повинна встановлюватися на металеві регульовані опори з діапазоном налаштування по висоті в межах 0–30 мм, що дозволяє виставлення виробу на нерівній поверхні.  **Матеріали**  Корпус: ЛДСП 18 мм  Задня стінка: ХДФ 2,5 мм, одностороння  Крайки: ПВХ 0,5 мм (корпус), ПВХ 1 мм  Опори: металеві, регульовані  **Палітра кольорів** ДСП-покриття повинно бути доступне в таких кольорах: – корпус — бук артізан перламутровий – фасад — сірий  **Вимоги до якості** Шафа повинна бути конструктивно стійкою, без люфтів і перекосів. Усі крайки мають бути щільно зафіксовані по периметру. Поверхні — рівні, без подряпин, здуттів або тріщин. Регульовані опори повинні забезпечувати надійне встановлення виробу на нерівній підлозі. Виріб повинен відповідати технічному регламенту безпечності дитячих меблів, чинним ДСТУ та санітарно-гігієнічним нормам. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |     . |