|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** |
| 1 | **Стіл письмовий з шухлядами праворуч** | **Найменування: Стіл письмовий з шухлядами праворуч** Габаритні розміри Стіл повинен мати розміри 1200 × 600 × 750 мм. Конструктивні особливості Стіл повинен складатися з прямокутної стільниці, опор, екрану та тумби з висувними шухлядами, розміщеними з правого боку користувача. Корпус і стільниця повинні бути виготовлені з ламінованої деревинно-стружкової плити (ЛДСП) товщиною 18 мм. Фасади шухляд та стільниця повинні бути облицьовані крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, а стійки, екран і полиця — стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Дно шухляд повинно бути виготовлене з ламінованої білої ДВП товщиною 3 мм. Фурнітура повинна включати єврогвинти, мініфікси, хромовані меблеві ручки та роликові направляючі. Матеріали Стільниця, фасади і корпус: ЛДСП 18 мм, ПВХ-крайка 1 мм / 0,5 мм. Дно шухляд: ламінована ДВП 3 мм. Фурнітура: металева (хромована). Палітра кольорів ДСП-покриття повинно бути доступне в таких кольорах: бук, дуб молочний. Вимоги до якості Виріб повинен мати стійку та надійну конструкцію, стільниця та фасади — рівні, без пошкоджень і дефектів. Крайки мають бути акуратно наклеєні без зазорів. Шухляди повинні відкриватися плавно, без зусиль, направляючі — працювати безшумно. Стіл повинен відповідати чинним стандартам міцності, експлуатаційної безпеки, технічному регламенту безпечності меблів, а також санітарно-гігієнічним нормам. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |

  . |