|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва та приклад зображення** | **Технічні характеристики** | | 1 | **Стелаж "Груша"** | **Найменування:** **Стелаж "Груша"**  призначений для відкритого зберігання навчальних матеріалів, іграшок, книг та предметів дитячої діяльності в навчальних закладах.  Виріб повинен мати габаритні розміри 1050×525×2000 мм. Конструкція повинна включати шість відкритих полиць. Корпус виробу повинен бути виготовлений з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Торці елементів корпусу повинні бути оклеєні крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Накладка декоративного елементу "листок" повинна бути виготовлена з МДФ товщиною 16 мм, покритої термоплівкою ПВХ. Виріб повинен бути обладнаний металевими кріпленнями для фіксації до стіни.  Палітра кольорів повинна бути доступна в таких варіантах: ДСП — жовтий, МДФ — лайм.  Вимоги до якості: конструкція виробу повинна бути міцною, стійкою, без люфтів, перекосів або механічних дефектів. Стільниця повинна бути рівною, без відшарувань покриття та сколів. Металеві деталі не повинні мати пошкоджень, іржі чи нерівностей фарбування. Виріб повинен відповідати чинним санітарно-гігієнічним нормам та технічному регламенту безпечності дитячих меблів. Замовник вимагає надання копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або сертифіката відповідності. |     . |